ФК 7.1-2                                                                                                                       До
                                                                                                                                 „Контрол  94” ООД
                                                                                                                                   гр. Горна Оряховица
ЗАЯВКА ЗА ИЗПИТВАНЕ
СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА СЕРИЯТА СТАНДАРТИ БДС EN 16510
№.................../...................20.......
/ Попълва се от „Контрол 94” ООД /

	
	1. Данни за заявителя:
	2. Данни за производителя:

	Наименование:
	
	

	Адрес:
	......................................................................................................................................
...................................................................
	......................................................................................................................................
...................................................................

	Телефон / факс, Е-mail:
	
	

	Идентификационен №; 
Данъчен №
	......................................................................................................................................
	......................................................................................................................................

	Система по качество:
	
	

	Лице за контакти, телефон:
	

	3. Уред/и за изпитване:
	............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
/ вид, наименование /

	4. Тип на уреда/ите съгласно Табл. 1 от БДС EN 16510-1 и/или Табл. 9 от БДС EN 16510-2-6:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	

	5. Уредът/ите е/са подходящ/и за включване в общ комин: 
	
	Да
	
	Не

	                                                                                                                            / Моля отбележете /

	6. Нормативни документи за изпитване:
	……………………............…….......................................………………............
/ означение на стандартите, БДС EN, EN, ISO, TC /

	7. Допълнителни специфични изисквания на заявителя:
	.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
/ означение на Регламент/и; изисквания за регионални норми; други /

	
	Връщане на изделието след изпитване:
	
	Да
	
	Не

	
	                                                                  / Отбележете желаното /
Съхранение на контролни проби: не се съхраняват от лабораторията

	8. Уредът/ите да бъде/ат изпитан/и със следното гориво:
	............................................................................................................................................
/ дърва, въглища (брикети) или и двете, пелети и др. /

	8.1. Горивото за изпитване е предоставено от:

	
	
	„Контрол 94” ООД
	
	Заявителя

	
	
	
	Свидетелство за анализ: ..............................


                              / Отбележете желаното /

	9. Докладване на съответствие съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и продуктовите стандарти: 

	Моля да бъде докладвано обявяването на съответствие, съгласно:

	Отбележете приложимия документ - стандарт 
или друг нормативен документ и при каква топлинна мощност
	Характеристика
	Изисквания

	
	
	Уреди с отворена горивна камера
	Уреди със затворена горивна камера, работещи с твърдо гориво различно от пелети
	Уреди със затворена горивна камера, работещи с твърдо гориво пелети

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	БДС EN 16510-2-1:2023

	При номинална мощност:
	При намалена мощност:
	Емисии на въглероден оксид (СО) 
при 13%О2
	< 2000 mg/m3
	< 1500 mg/m3
	< 300 mg/m3

	
	
	Емисии на азотни оксиди (NОx) 
при 13%О2
	Уреди, работещи с биомаса
	Уреди, работещи с изкопаеми горива

	
	
	
	
	
	
	
	< 200 mg/m3
	< 300 mg/m3

	
	
	Емисии на общ органичен газообразен въглерод  (ОGC) при 13%О2
	< 120 mg/m3
	< 120 mg/m3
	< 60 mg/m3

	
	
	Емисии на прахови частици (РМ) 
при 13%О2
	< 50 mg/m3
	< 40 mg/m3
	< 20 mg/m3



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	Сезонна енергийна ефективност - ηS
	≥ 30 %
	≥ 65 %
	≥ 79 %

	
	
	Температури на близкостоящи запалими предмети при номинална мощност и температурна безопастност
	< 65К (65+Та)

	
	
	БДС EN 16510-2-2:2023

	При номинална мощност:
	При намалена мощност:
	Емисии на въглероден оксид (СО) 
при 13%О2
	< 2000 mg/m3
	< 1500 mg/m3
	< 300 mg/m3

	
	
	Емисии на азотни оксиди (NОx) 
при 13%О2
	Уреди, работещи с биомаса
	Уреди, работещи с изкопаеми горива

	
	
	
	< 200 mg/m3
	< 300 mg/m3

	
	
	
	
	
	
	Емисии на общ органичен газообразен въглерод  (ОGC) при 13%О2
	< 120 mg/m3
	< 120 mg/m3
	< 60 mg/m3

	
	
	Емисии на прахови частици (РМ) 
при 13%О2
	< 50 mg/m3
	< 40 mg/m3
	< 20 mg/m3

	
	
	Сезонна енергийна ефективност - ηS
	≥ 30 %
	≥ 65 %
	≥ 79 %

	
	
	Температури на близкостоящи запалими предмети при номинална мощност и температурна безопастност
	< 65К (65+Та)

	
	
	БДС EN 16510-2-3:2023

	При номинална мощност:
	При намалена мощност:
	Емисии на въглероден оксид (СО) 
при 13%О2
	< 2000 mg/m3
	< 1500 mg/m3
	< 300 mg/m3

	
	
	Емисии на азотни оксиди (NОx) 
при 13%О2
	Уреди, работещи с биомаса
	Уреди, работещи с изкопаеми горива

	
	
	
	< 200 mg/m3
	< 300 mg/m3

	
	
	
	
	
	
	Емисии на общ органичен газообразен въглерод  (ОGC) при 13%О2
	< 120 mg/m3
	< 120 mg/m3
	< 60 mg/m3

	
	
	Емисии на прахови частици (РМ) 
при 13%О2
	< 50 mg/m3
	< 40 mg/m3
	< 20 mg/m3

	
	
	Сезонна енергийна ефективност - ηS
	≥ 30 %
	≥ 65 %
	≥ 79 %

	
	
	Температури на близкостоящи запалими предмети при номинална мощност и температурна безопастност
	< 65К (65+Та)

	
	
	БДС EN 16510-2-6:2023

	При номинална мощност:
	При намалена мощност:
	Емисии на въглероден оксид (СО) 
при 13%О2
	-
	-
	< 300 mg/m3

	
	
	Емисии на азотни оксиди (NОx) 
при 13%О2
	Уреди, работещи с биомаса
	Уреди, работещи с изкопаеми горива

	
	
	
	< 200 mg/m3
	-

	
	
	
	
	
	
	Емисии на общ органичен газообразен въглерод  (ОGC) при 13%О2
	-
	-
	< 60 mg/m3

	
	
	Емисии на прахови частици (РМ) 
при 13%О2
	-
	-
	< 20 mg/m3

	
	
	Сезонна енергийна ефективност - ηS
	-
	-
	≥ 79 %

	
	
	Температури на близкостоящи запалими предмети при номинална мощност и температурна безопастност
	< 65К (65+Та)

	
	
	БДС EN 16510-2-10:2025

	
	
	Температури на близкостоящи запалими предмети (на пода) при температурна безопастност
	< 65К (65+Та)

	
	
	Температури на близкостоящи запалими предмети (без пода) при температурна безопастност
	< 140К (140+Та)

	
	
	Друг нормативен документ: .......................................................................................

	При номинална мощност:
	При намалена мощност:
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	




Внимание:
   При докладване на съответствие / несъответствие лабораторията използва „просто” правило за вземане на решение, основаващо се на получените стойности на характеристиките при изпитване и изчислената неопределеност.    
   Разширената неопределеност на измерването се получава като произведение от стандартната неопределеност и множител на покритие k = 2, който при нормално разпределение съответства на вероятност на покритие от приблизително 95 %.
   Зададената вероятност за съответствие е (1 – α) = 0,95 (95 %) - грешка тип I α = 0,05 (5 %), т.е. вероятността измерената стойност да е в границите на посочения стандарт / спецификация трябва да бъде по-висока от 95 %.
   С правило за вземане на решение, основаващо се на простото приемане и наличие на нормално разпределение за измерваната величина, вероятността за приемане на несъответстващ елемент или отхвърляне на съответстващ елемент, може да бъде до 50%. Тогава рискът се смята за „споделен риск” между лабораторията и клиента.

	Оценката за съответствие за СЕ маркировка и Декларация за експлоатационни характеристики се посочва съгласно изискванията на продуктовия стандарт и Регламент (ЕС) 305/2011.

	10. Протоколът от изпитване да бъде издаден на:
	
	
	български език
	
	английски език


                              / Отбележете желаното /

	11. Лабораторията се задължава: Да носи отговорност за цялата информация, получена или създадена по време на изпитването и да уведоми предварително заявителя, ако има намерение да я прави публична, с изключение на случаите, когато тази информация се изисква от оторизирани и контролни органи. Лабораторията е отговорна за безпристрастността на своите лабораторни дейности и не позволява търговски, финансов или друг натиск да поставя под съмнение нейната безпристрастност.

	12. Допълнителна информация:
   Клиентът (заявителят) има право да отправя жалба, отнасяща се до лабораторните дейности, за които лабораторията е отговорна. При поискване процедура ПК 7.9 „Жалби” се предоставя на всички заинтересувани страни. Тя е достъпна на сайта на лабораторията, както и формуляра за жалба (ФК 7.9-2).
   Лабораторията притежава гъвкав обхват на акредитация в граници описани в Сертификата за акредитация и заповедта към него, както и в СпК 7.2-3-1, публично достъпен на сайта на лабораторията. 
   Заявката попада в границите на гъвкавия обхват.
   Персоналът на лабораторията не докладва мнения и тълкувания, нито в протоколите от изпитване, нито в пряк диалог с клиента.

	13. Приложения:
	- Конструктивна документация.
- Инструкции за монтаж и експлоатация.
- Сертификати и декларации за съответствие на използвани материали.
- Попълнени и подписани формуляри за оформяне на заявка за изпитване.
- Маркировка.
- Декларация за експлоатационни показатели.
- Оценка на риска ( когато е приложимо ).
- Декларация за съответствие на LVD – 2014/35/EU; EMC – 2014/30/EU и Машини – 2006/42/ЕС  ( когато е приложимо ).

	   Съгласен съм да бъдат използвани личните ми данни в Лабораторията, с цел извършване на лабораторна дейност на заявения/ните от мен уред/и и издаване на протокол от изпитване на същия/ите. 
   С подписът си удостоверявам, че съм запознат и приемам общите търговски условия на лабораторията и се задължавам да ги спазвам.

	Дата: ……………...
	Заявител:.....................................
/ ..................................... /                                                                                                                                                
/ подпис, имена и печат /






Данни, които се попълват от „Контрол 94” ООД:

I. Декларация за безпристрастност: Долуподписаните декларираме, че нямаме взаимовръзки, основани на собственост, ръководство, управление, персонал, споделени ресурси, финанси, договори, маркетинг (вкл. търговски марки) и плащане на комисионни от продажби или др. стимул за привличане на клиенти по отношение на заявения/те за изпитване обект/и. Известно ни е, че за неверни сведения, се носи отговорност по чл. 313 от НК:
	1. ..................... / ................................ /
         / подпис /, / фамилия на анализатора /
	2. ..................... / ................................ /
         / подпис /, / фамилия на анализатора /
	3. ..................... / ................................ /
         / подпис /, / фамилия на анализатора /












II. Анализ на риска за безпристрастност: 
	№
	Персонал, определен да извърши
определеното изпитване
	Заплахи за безпристрастността,
съгласно ПК 4.1 и ФК 4.1-2
(отговорете на въпросника след таблицата с Да или Не)*
	Наличие /
Отсъствие
на конфликт на интереси
(ДА / НЕ)

	
	
	1.1
	1.2
	2.1
	2.2
	3.1
	3.2
	4.1
	4.2
	4.3
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Въпросник: Във връзка с осигуряване на безпристрастност и независимост на лицата, определени да извършат изпитвания на обекти при изпълнение на заявки и договори от клиенти, ръководителят на лабораторията задава следните въпроси, с цел анализ на риска за безпристрастност и независимост на лабораторията.

Заплахи за безпристрастност от: 
1.  Ръководство/Управление
1.1 Свързани ли сте по някакъв начин с фирмата възложител на дейности по изпълнение на настоящата заявка? 
        (Да/Не)
1.2 Член ли сте на управителния съвет на фирмата възложител на дейности по изпълнение настоящата заявка? 
        (Да/Не)
2.  Споделени ресурси – персонал, оборудване
2.1 Работите ли на трудово или друго правоотношение във фирмата  възложител на дейности по изпълнение настоящата заявка? (Да/Не)
2.2 Известно ли ви е за съвместно използване на и/или отдаване под наем на оборудване и помещения с фирмата възложител настоящата заявка? (Да/Не)
3.   Договори – плащане на комисионни или други стимули за привличане на клиенти
3.1 Получавате ли комисионни или други стимули от фирмата възложител на дейности по настоящата заявка с цел компрометиране на резултати от изпитване? (Да/Не)
3.2 Предлагали ли сте преференции с цел привличане на фирмата възложител на настоящата заявка за наш клиент? (Да/Не)
4.   Персонал
4.1 Участвали ли сте в проектирането, производството, доставката, инсталирането, ремонта и поддръжката на уредите, обект на настоящата заявка? (Да/Не)
4.2 Поддържате ли лични отношения (роднински, приятелски или възникнали в миналото конфликти) с членове на персонала от фирмата възложител на настоящата заявка? (Да/Не)
4.3 Участвали ли сте в някакви курсове за повишаване на квалификацията, организирани от фирмата възложител  или доставяли ли сте услуги, свързани с обучение на служители от фирмата възложител на настоящата заявка? (Да/Не)

* - Рискът за безпристрастността се оценява, както следва:
Отговор „НЕ” – няма риск за безпристрастността, отговор „ДА” – има заплаха за безпристрастността. 
При наличие на риск за безпристрастността, т.е. отговор „ДА” на един от въпросите, ръководителя на лабораторията отстранява определеният служител от извършване на съответното изпитване и прави оценка на нов, като записва това в забележка, накрая в заявката.

	Дата: ……………...
	Ръководител лаборатория: .........................................
/ инж. Мирослав Раев /



Записи за настъпили промени при обслужване на заявката след прием в Лабораторията: 

..............................................................................................................................................................………………………….

Забележки: ……………................................................……………………………………………………………………...
..............................................................................................................................................................………………………….
..............................................................................................................................................................………………………….
                                         (записи от обсъждания с клиента, значителни изменения и др.)

	Дата: ……………...
	Ръководител лаборатория: .........................................
/ ................................... /
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